	Наименование на Участника:
	

	Седалище по регистрация:
	

	BIC:

IBAN:
Банка 
	

	Булстат номер/EИК:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e mail:
	


ДО 

„БУРГАСБУС“ ЕООД 
ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА
за обществена поръчка

	Наименование на поръчката:
	Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Бургас;

Обособена позиция 2: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Варна;

Обособена позиция 3: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Плевен и

Обособена позиция 4: Доставка на тролейбуси за обществен градски транспорт за нуждите на Община Стара Загора


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            Представяме ви един оригинал на настоящата първоначална оферта, съпроводена с необходимата документация и информация.
Оферта за обособена позиция/обособени позиции .........................

	
	Минимални технически изисквания


	Участник:

Марка и модел тролейбус:

	1. 
	
	Предложение на участника:

(кратко описание ако е необходимо)
	Забележка:

	1. 
	Хомологация в страна членка на Европейски съюз.

Тролейбусите да отговарят на изискванията за конструкцията и използването на моторни превозни средства от категория M3, определени в законодателството на Република България и на Европейския съюз. По-конкретно, предлаганите тролейбуси или техните системи, компоненти и отделни технически възли да са типово одобрени, съгласно приложимите изисквания на:

І.Директива 2007/46/ЕО, и по-конкретно:

- Директива 70/157/EИO на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства или аналогичното й  Правило 51 на ИКЕ-ООН;

-Директива 70/221/EИO на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно резервоарите за течно гориво и задно разположената защита срещу вклиняване на моторни превозни средства и техните ремаркета или аналогичните й Правило 34 и Правило 58 на ИКЕ-ООН.

- Директива 70/311/EИO на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на кормилните уредби на моторните превозни средства и на техните ремаркета или аналогичното й  Правило 79 на ИКЕ-ООН;

 -Директива 70/388/EИO на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на устройствата за звуково предупреждение на моторните превозни средства или аналогичното й Правило 28 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Европейския парламент и на Съвета 2003/97/EO за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на устройства за непряко виждане и на пътните превозни средства, оборудвани с такива устройства, за изменение на -Директива 70/156/ЕИО и за отмяна на Директива 71/127/ЕИО или аналогичното й Правило 46 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Съвета 71/320/EИO за сближаване на законодателствата на държавите-членки за спирачните устройства на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета или аналогичното й  Правило 13 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Съвета 72/245/EИO за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно подтискането на радиосмущения, излъчвани от двигатели с искрово запалване, монтирани на моторни превозни средства или аналогичното й Правило 10 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Съвета 74/408/EИO относно седалките, тяхното анкерно закрепване и облегалките за глава на моторните превозни средства или аналогичното й Правило 80 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Съвета 75/443/EИO за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно оборудването за заден ход и за измерване на скоростта на моторни превозни средства или аналогичното й Правило 39 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Съвета 76/114/EИO за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно задължителните регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета, тяхното разположение и метод на закрепване;

-Директива на Съвета 76/115/EИO за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно анкерните закрепвания на обезопасителните колани на моторни превозни средства или аналогичното й Правило 14 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Съвета 76/756/EИO за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета Правило 48 на ИКЕ-ООН

-Директива на Съвета 77/389/EИO за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно теглително-прикачните устройства на моторните превозни средства

-Директива на Съвета 77/541/EИO за сближаване на законодателството на държавите-членки по отношение на обезопасителните колани и на системите за задържане на моторните превозни средства или аналогичното й Правило 16 на ИКЕ-ООН

 -Директива на Съвета 78/316/EИO за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно вътрешните инсталации на моторни превозни средства (разпознаване на устройствата за управление, на контролните сигнални устройства и индикаторите) или аналогичното й Правило 121 на ИКЕ-ООН

-Директива на Европейския парламент и на Съвета 2001/56/EO относно отоплението на купето на моторните превозни средства и на техните ремаркета, за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 78/548/ЕИО на Съвета или аналогичното й Правило 122 на ИКЕ-ООН ;

-Директива на Съвета 92/22/EИO относно предпазните стъкла и материалите за изработка на стъкла за моторни превозни средства и техните ремаркета или аналогичното й Правило 43 на ИКЕ-ООН; 

-Директива на Съвета 92/23/EИO относно гумите за моторни превозни средства и техните ремаркета, както и тяхното монтиране или аналогичните й Правило 54 и 117 на ИКЕ-ООН;

-Директива на Европейския парламент и на Съвета 97/27/EO относно масите и размерите на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 70/156/ЕИО

- Директива на Европейския парламент и на Съвета 2001/85/EO относно специални изисквания по отношение използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от осем места за сядане без мястото на водача и за изменение на Директиви 70/156/ЕИО и 97/27/ЕО или аналогичните й  Правило 107 и Правило 66 на ИКЕ-ООН;

ІІ. Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 23 април 2009 година за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.

ІІІ. Приложение №12  на Правило № 107 ИКЕ-ООН.

IV. Тролейбусите следва също така да са оборудвани с адекватни системи за размразяване и обезмъгляване на стъклата и система за измиване и почистване на стъклата. 

V. Всички други стандарти, валидни в ЕС или еквивалентите им.
	
	

	
	Тип на превозното средство: новопроизведен, в серийно производство, нископодов соло (12м) градски  тролейбус с две оси, категория МЗ, клас І, притежаващ ЕО одобряване на типа за комплектовано или напълно комплектовано превозно средство;
	
	

	
	Гаранционен срок: 
	
	

	
	мин. 36 (тридесет и  шест) месеца за тролейбуса или 200 000 км пробег;
	
	

	
	мин. 36 (тридесет и  шест) месеца за силовите агрегати;
	
	

	
	мин.72(седемдесет и два ) месеца за външната боя и антикорозионната защита;
	
	

	
	мин.84(осемдесет и четири) месеца за поява на пукнатини в коша или рамата;
	
	

	
	мин.120 (сто и двадесет) месеца за антикорозионната защита и шумополглъщащото  покритие  на шасито;
	
	

	2. 
	Осигуряване на гаранционно и следгаранционно поддържане и резервни части: мин. 10 години след последната доставка
	
	

	3. 
	Габарити в mm:
	
	

	
	Дължина:12 000 mm  (+/- 200 mm);
	
	

	
	Ширина: 2500 mm (± 50 mm) без да се включват външните огледала за обратно виждане;
	
	

	
	Височина: не повече от 3 450 mm (с климатичната система);
	
	

	
	Външен диаметър при пълен завой: max. 22 000 mm;
Ширина на нископодовия проход при мостовете: не по-малко от 530 мм.
	
	(Директива 2001/85/ЕО или Правило № 107на ИКЕ-ООН)

	4. 
	Преден надлъжен ъгъл на проходимост: min. 7о
	
	

	5. 
	Заден надлъжен ъгъл на проходимост:min. 7о
	
	

	6. 
	Брой оси: 2 бр.
	
	

	7. 
	Тегло: (с макс. товар) в kg.:
	
	

	
	max. 19 000 kg.
	
	

	
	на I-ва управляема ос – max. 7500 kg.
	
	

	
	на I-а задвижваща ос – макс. 11500 kg.
	
	

	8. 
	Каросерия и агрегати: Трябва да бъдат хидро и корозионно защитени, така че да бъде гарантирана мин. 12 г. експлоатация.
Забележка: да се даде описание на вложените материали.
	
	

	9. 
	Пътническо отделение (салон): - всички надписи да са на български и английски език до бутони светлини и ключове;
	
	

	10. 
	Височина на пода: 100 % нископодов,  височина на входните стъпала при вратите - не повече от 340 mm, измерена при спрял тролейбус без пътници. Да няма допълнителни стъпала в салона за пътници по цялата дължина на тролейбуса;
Височина на салона за пътници:2200mm+/-200mm;

Наклон на пода на преходите в салона за пътници:не повече от 7 градуса;
	
	

	11. 
	Седящи места (без шофьора): min. 25 бр.;
	
	

	12. 
	Общ брой места (седящи и правостоящи ): min. 75 бр.;
	
	

	13. 
	Врати за пътници:
	
	

	
	мин. 2+2+2 (мин. три броя) двукрили врати, отварящи се навътре, разположени от дясната страна по посока на движението, с широчина на светлия отвор не по-малко от 1200 мм.;
	
	

	
	пневматично управление;
	
	

	
	автоматично управление и плътно и сигурно затваряне на вратите;
	
	

	
	сигурно затваряне и отваряне на вратите както и блокировка за потегляне при незатворени врати. При съпротивление върху тях от 150 N да е осигуряват връщане в изходно положение. Вратите да са с монтирана арматура за захващане;
	
	

	
	наличие на автоматичен заключващ механизъм, предотвратяващ принудително отваряне на вратите от пътниците, когато тролейбуса  е в движение;
	
	

	
	наличие на звуков и светлинен сигнал при затваряне на вратите;
	
	

	
	При втората врата на тролейбуса да бъде монтирана механична, електрически изолирана рампа отговаряща на Директива 2001/85/ЕО или Правило 107 на ИКЕ-ООН и позволяваща качването на  колички за трудноподвижни хора и детски колички с товароносимост минимум 300 кг.   Вратите да бъдат управлявани чрез команди от шофьорската кабина. Системата за контрол на вратите да позволява тяхното отваряне отвън и отвътре при поискване от пътниците с разрешение на шофьора. 
	
	

	14. 
	Дръжки:
	
	

	
	наличие на кръгла арматура (вертикална и хоризонтална) за захващане от пътниците, хоризонталните части да са оборудвани с висящи ръкохватки не по-малко от 1900мм от пода;
	
	

	
	наличие на най-малко 3 „стоп” бутона, монтирани на вертикалната арматура на достъпни места до всяка врата;
	
	

	
	пространството за майки с малки деца в колички или колички за трудноподвижни пътници да е оборудвано със съответните подходящи ръкохватки както и със „стоп” бутон;
	
	

	15. 
	Прозорци:
	
	

	
	Предното стъкло да бъде цяло и лепено. Прозорците в салона за пътниците да бъдат лепени и оцветени за защита от слънчеви лъчи (15 % затъмнени), като не се приемат монтирани чрез гумено уплътнение. Горните части на всички странични прозорци, освен прозорците за аварийни ситуации, да се отварят навътре. Стъклата на прозорците да бъдат безопасни и да изключват възможността от нараняване на пътниците и шофьора при счупване.Тролейбусите да бъдат оборудвани с необходимия брой аварийни прозорци съгласно нормативните изисквания. Задният прозорец и страничните прозорци срещу вратите да бъдат подсигурени с дръжки (отвътре) на местата за правостоящи пътници с оглед избягването на счупвания и инциденти, които могат да възникнат от натиска на пътниците.


	
	

	
	аварийните изходи да са маркирани и оборудвани с  чукчета; аварийните изходи може да не се отварят частично;
	
	

	16. 
	Шофьорска кабина: 
	
	

	
	Шофьорската кабина да бъде от полуотворен тип, отделена от салона за пътниците чрез затворена разделителна стена. Да се предвиди разполагането на устройство за валидиране на електронни карти от пътниците и издаване на хартиени билети от водача.
	
	

	
	седалка: ергономична, регулируема според тежестта на шофьора;
	
	

	
	регулируем волан по височина и наклон;
	
	

	
	слънцезащитен сенник: един отпред и един от лявата страна;
	
	

	
	предното стъкло да е тонирано едносекционно (да не е вертикално разделено на 2 части) монтирано чрез залепване (монтиране чрез гумено уплътнение не се приема);
	
	

	
	наличие на електрически чистачки на предното стъкло с прекъсващо функциониране и автоматично връщане в изходно положение;
	
	

	
	наличие на система за измиване на предното стъкло, система за обдухване против замръзване и запотяване;
	
	

	
	отваряем страничен прозорец;
	
	

	
	отопление на страничното стъкло до шофьора и предно крило на първа врата, което да предотвратява запотяване и да осигурява видимост на шофьора към външните огледала;
	
	

	
	наличие на 12V извод в кабината;
	
	

	
	наличие на закачалка за дрехи;
	
	

	
	наличие на радио; Нивото на шум в шофьорската кабина не трябва да надвишава 70 децибела
	
	

	17. 
	Осветление в салона за пътници: To трябва да бъде със стандартни луминесцентни лампи и плафониери или лампи и плафониери, направени чрез LED технология, което да осигурява  осветеност не по-малко от 100 lux, измерена на 1 метър над пода. Осветителните тела да са с индивидуални инвертори и да са свързани в минимум два независими токови кръга. 
	
	

	18. 
	Отопление:
	
	

	
	отоплението трябва да е принудително  и така да бъде конструирано, че нито шофьора нито пътниците да бъдат изложени на струите горещ въздух, като осигурява температура в салона мин. +15о С при външна температура минус 25 о С; Шофьорът трябва да има възможност за превключване на отоплителната инсталация от режим на вкарване на пресен въздух в рециркулационен режим.
	
	

	
	Шофьорската кабина и пътническия салон да се отопляват и допълнително да имат възможност за подгряване от помощна система 
	
	

	19. 
	Вентилация:
	
	

	
	шофьорската кабина и пътническия салон да са със самостоятелна вентилация;
	
	

	
	покривът на тролейбуса да има не по-малко от 1 (един) брой люк без заключващ механизъм за аварийни случаи и не по-малко от един брой отдушници;
	
	

	20. 
	Климатична система: Климатичната система да се състои от два отделни действащи кръга, по един за шофьорската кабина и за салона за пътници. Компресорът на системата да бъде разположен на покрива и да бъде подсигурен срещу шум и 
	
	

	21. 
	Под:
	
	

	
	Водоустойчив материал с дебелина не по малко от 16 мм и противохлъзгащо покритие (мин. 2,5 mm дебелина), позволяващо машинно почистване, неподдържащо горенето и не отделящи вредни емисии;
	
	

	
	Платформата да е плоска, защитена с алуминиеви (пластмасови) ленти или по друг подходящ начин; Ширината на прохода за пътници при мостовете трябва да е не по-малка от 530 мм.
	
	

	
	Цвят на пода – подходящ (без бял и черен);
	
	

	22. 
	Седалки:
	
	

	
	Пластмасови с тапицерия, усилени с оребряване отдолу, ергономични с възможност за подмяна на тапицираната част; да са устойчиви на износване, замърсяване и унищожаване; неподържащи горенето и не отделящи вредни емисии при горенето. В тролейбусапред  втора врата да бъде обособено пространство за детски колички или колички за трудноподвижни пътници, оборудвано с предпазни колани, ръкохватки и бутони съгласно Правило 107 на ИКЕ-ООН или аналогичната му Директива 2001/85/ЕО.
	
	

	23. 
	Тягов  двигател:
	
	

	
	 асинхронен капсулован;
	
	

	
	Минимална мощност (мин. 130W)
	
	

	
	монтиране на тяговия двигател:пред или зад задвижващия мост;
	
	

	
	охлаждане: въздушно 
	
	

	
	
	
	

	24. 
	Спомагателна система за аварийно придвижване :

-да отговаря на нормативните изисквания и стандарти към момента на производство на тролейбуса.

мощност на спомагателната система:мин. 80kWили еквивалент
	
	

	25. 
	Карданен вал:

 Карданният вал трябва да бъде електрически изолиран от 
	
	

	
	електрическия двигател и следва да позволява гладко и ефективно 
	
	

	
	пренасяне на въртящия момент и на спирачните усилия от електрическия двигател към задвижващата ос.
	
	

	26. 
	Пневматична система:
	
	

	
	Разпределянето на сгъстен въздух до другите действащи уреди  да бъде извършвано от два независими кръга. Налягането на въздуха и обема на въздуха в тези кръгове да осигурява нормалното функциониране на тези уреди (например спирачки, активиране на вратите и т.н.).

да е изградена от напълно неръждаеми материали (пневматичните маркучи, тръбите и др.);
	
	

	
	системата да притежава изсушител на въздух и автоматичен сепаратор на конденз;
	
	

	
	наличие на тестови изходи за проверка и поддръжка на пневматичната система;
	
	

	
	     компресора, въздухопроводите, маркучите и резервоарите за въздух да бъдат подробно описани;
	
	

	27. 
	Теглене (дърпане): наличие на теглич от пред и от зад за теглене от друго превозно средство; Демонтиране на бронята да не се налага, за да бъдат използвани приспособленията.
	
	

	28. 
	Окачване: на въздушни възглавници с система с възможност за допълнително накланяне надясно в спряло състояние (на спирките).
	
	

	29. 
	Кормилна уредба:
	
	

	
	Да притежава хидравлично сервоуправление, ляво разположение на кормилната уредба;
	
	

	
	Воланът трябва да е регулируем във височина;
	
	

	30. 
	Спирачна система: електродинамичната и пневматичната, следва да бъдат с еднопосочно действие и независими една от друга
	
	

	
	 работна спирачна система: електродинамична
	
	

	
	пневматична спирачна система:двоен кръг,автоматична регулация на спирачната сила;
	
	

	
	резервна (паркинг) спирачка: с възможност да задържа превозното средство при наклон 18 %;
резервна спирачка за спирки:да осигурява спиране при наклон на пътя до 14%
	
	

	
	ABS и ASR –по описание
	
	

	
	наличие на алармен сигнал при движение на заден ход;
	
	

	
	наличие на възможност (устройство) в предната част на превозното средство за отблокиране на спирачната система;
	
	

	
	всички елементи на спирачната система да са корозионно устойчиви отвътре и отвън;
	
	

	31. 
	Електрическа система инсталация за ниско напрежение:
	
	

	
	Акумулатори –киселинни с работно напрежение: 24 V (2х12V)  и не по малко от 180 Аh;статичен преобразувател -600V>24V>3x400V;
	
	

	
	прекъсвач на акумулаторите – ръчен;
	
	

	
	Силова електрическа инсталация средно напрежение: 

Система за управление:Електронен регулатор с IGBT
При рекуперация – ограничение на напрежението до = 720 V
Система за диагностика:

На пулта на водача да има дисплей с графично и цифрово изображение за контролираните величини.

Да има възможност за съхранение и сваляне на информацията

Електромер за отчитане на консумираната и върната електроенергия – ежедневно и с натрупване
	
	

	
	Спомагателни двигатели: Асинхронни ~3x400 V
	
	

	
	Токовземателна глава: граници за регулиране на налягането 9-14 кг;работна височина 4200-6200 мм;
	
	

	
	Защита от пренапрежения: устройство за фиксиране на прътите  на височина около 1800 мм.; устройство за автоматично улавяне на прътите;широчина не повече от 38 мм.;чрез катоден отводител;
	
	

	
	системата да позволява в предната част на шофьорския пулт да се монтират (с прилежащото окабеляване) GPS приемо-предавателно устройство и автоматизирана система за управление и контрол в честотен диапазон 300 – 500 MHZ, 12V;
	
	

	32. 
	Кабелна инсталация:
	
	

	
	Кабели за силова инсталация (=600 V): номинално напрежение =3000V гъвкави;медни;неподдържащи горенето;маслоустойчиви;
	
	

	
	Кабели за променливо-токова инсталация (~400 V): Номинално напрежение ~1000V ; гъвкави;медни;неподдържащи горенето;маслоустойчиви;
	
	

	
	Кабели за постоянно напрежение (=24 V): Номинално напрежение =500V; гъвкави;медни;неподдържащи горенето;маслоустойчиви;
	
	

	33. 
	Система за смазване: централна система за смазване;
	
	

	34. 
	Гуми и колела:
	
	

	
	 радиални, безкамерни; двойни гуми на задвижващия мост;
	
	

	
	резервна гума – 1 бр. за всеки тролейбус (без да се носи в тролейбуса)
	
	

	
	джанти – стоманени;Колелата трябва да притежават калобрани и на предния мост да имат независимо окачване.
	
	

	35. 
	Боя:
	
	

	
	тип: подсилена срещу износване при машинно миене;
	
	

	
	Един основен цвят (типа на цвета се уточнява при сключване на договора)
	
	

	36. 
	Огледала за обратно виждане:
	
	

	
	външни, две, с подгряване, с ръчно настройване;
	
	

	
	външното огледало откъм вратите (от дясно) - да осигурява наблюдение върху периметрите на вратите и до арките на колелата без да нарушават линията на видимост на шофьора;
	
	

	
	вътрешни: едно монтирано отпред и по едно на задните врати, осигуряващи видимост на шофьора към вратите и салона за пътници;
	
	

	37. 
	Информационни табла за указване на маршрути:
	
	

	
	електронни с възможност за надписи на български и английски език;
	
	

	
	осигуряващи информация отвън - по едно отпред и отстрани от дясно, показващ наименованието на маршрута и номера на линията (мин. 15 знака) и едно отзад показващ номера на линията;
	
	

	
	осигуряващи информация от вътре - зад кабината на водача да се предвиди място и окабеляване за информационен дисплей, както и окабеляване за монтаж на информационни панели над или около вратите (при всяка от точките да се осигури достатъчен запас от кабел);
	
	

	
	наличие на високоговоряща система за информационно обслужване на пътниците в салона; 
	
	

	38. 
	Система за проверка на билетите: да бъдат предвидени места за монтаж на устройства за проверка на билетите в обсега на вратите. Окабеляването да се извърши до следните точки в салона (при всяка от точките да се осигури достатъчен запас от кабел):
	
	

	
	в предната част - до вертикалната тръба за хващане зад кабината;
	
	

	
	до вертикалните тръби за хващане срещу всяка от вратите (като се съобрази височината при вратата за качване на трудноподвижни пътници);
	
	

	39. 
	Сигурност: (всички маркировки и надписи да са на български и английски език):
	
	

	
	2 (два) бр. прахови пожарогасителя, мин. 6 kg всеки лесно достъпни и добре маркирани (за всеки тролейбус);
	
	

	
	аварийните изходи да са добре маркирани и оборудвани с чукчета;
	
	

	
	предупредителен светлоотразителен триъгълник (за всеки тролейбус);
	
	

	
	комплект за първа помощ (аптечка) - (за всеки тролейбус);
	
	

	
	ограничена максимална скорост на движение при пълна натовареност  до макс. 60 km/h;
	
	

	
	обозначени най-малко 4 точки (лесно достъпни) за повдигане на тролейбуса;
	
	

	
	обезопасителни спирачки срещу неконтролируемо потегляне на тролейбуса - 2 броя (за всеки тролебус);
	
	

	40. 
	Допълнително оборудване:
	
	

	
	Оборудване, софтуер и др. специални инструменти, необходими за ремонт на двигателите;
	
	

	
	Оборудване за диагностика на пневматичните системи;
	
	

	
	Оборудване за диагностика и управление на системите на двигателите;
	
	

	
	Оборудване за диагностика и ремонт на електрическите системи;
	
	

	41. 
	Техническа поддръжка: Осигуряване на резервни части: мин. 10 години (след доставката на последния тролейбус от тази поръчка);
	
	

	42. 
	Инструкции , диаграми и чертежи, състоящи се и включващи следното:
	
	

	
	 Външен вид на тролейбуса от четири различни изгледа отвън: отпред, от лява страна, от дясна страна и отзад; Чертежът трябва да съдържа всички размери на тролейбуса;
	
	

	
	Чертежи и мащабни схеми показващи разпределението на седалките и ръкохватките, планове на вентилационната и отоплителната инсталация; 
	
	

	
	Чертежи (схеми) показващи разположението на основните възли и агрегати.
	
	

	
	Чертежи на вратите и аварйините изходи.


	
	

	
	Ръководство за поддръжка и ремонт на тяговия двигател и помощния ДВГ,  трансмисията . (или на всичко) (5 бр.); 
	
	

	
	Ръководство за периодично техническо обслужване (5 бр.); 
	
	

	
	Пълен каталог за резервни части със съответните каталожни номера за поръчка (3 бр.);
	
	


Допълнителна информация:

	
	

	Общ брой пътници
	

	Брой седящи места
	

	Междуосие в mm
	

	Тегло на превозното средство ( с пълен резервоар без пътници) в kg;
	

	двигател (производител, тип на двигателя):
	

	работен обем (см3)/мощност (кВт/к.с.)
	

	Коефициент на компресия:
	

	Специфична консумация г/кВч
	

	Въздушен компресор: производител, марка модел
	

	Шумозаглушаващо гърне (ауспух): производител, марка, модел
	

	
	

	Коефициент на предаване:
	

	Задвижваща ос: производител, марка модел
	

	Коефициент на предаване:
	

	Размер на гумите:

 -предни;

 - задни;
	

	Седалки (производител, марка, модел):
	

	Гаранционен срок на: антикорозионна защита, водонепроницаемост, боя - (в месеци)
	

	Ширина на коридора в салона за пътници при задната ос
	

	Гаранционен срок на  тролейбуса в месеци/км
	

	Гаранционен срок на  силовите агрегати (двигател, скоростна кутия, диференциал, кормилна кутия) в месеци
	


Предложения, доказани от официални документи и/или спецификации на предлаганите тролейбуси и други части и услуги, подлежащи на оценка:

1. Брой тролейбуси: .........................

2. Разход на електроенергия на превозното средство: ............................. (kWh) на километър пробег
3. Срок на доставката, съгласно приложения индикативен график: ............................. в календарни дни за доставка на цялото количество тролейбуси
4. Гаранционни срокове: 

· гаранционен срок за предлаганите тролейбуси или пробег: .......................... (месеци и км.)
· гаранционен срок за силовите агрегати: .......................... месеци
· гаранционен срок за антикорозионното покритие и хидроизолацията: ......................... месеци
5. Гарантиран срок за осигуряване на резервни части след доставката на последния тролейбус: ............... години

6. Технически характеристики:
· Мощност на единица маса kW/t: .............

· Ниво на шум в каросерията dB: ..............

· Ниво на шума извън каросерията dB: .................

7. Предложено допълнително оборудване:

· Допълнително оборудване, свързано с осигуряване на видимост на водача на превозното средство: ..................

· Допълнително оборудване, свързано с информационното обслужване на пътниците: ........................

· Допълнително оборудване, свързано с технически решения, подобряващи безопасността на движение и токоснемането: ..........................
Предлагана цена: в лева (*посочва се и с думи), сформирана както следва:
	№
	Описание
	Количество
	Единична цена в лева
	Обща цена в лева

	1.
	Доставка на тролейбуси и въвеждане в експлоатация
	брой: ................(*попълва се от участника)
	
	

	2.
	Гаранционно поддържане/обслужване
	Обща сума
	
	

	3.
	Цена за услуги за обучение
	Обща сума
	
	

	4.
	Комплект диагностично оборудване и специализирани инструменти за поддържане и ремонт на тролейбусите, по приложен списък
	за предлагания от участника брой тролейбуси
	
	

	5.
	Цена за ръководства/наръчници/инструкции/каталози и други документи за поддръжка, експлоатация и управление
	Обща сума
	
	

	6.
	ОБЩА ЦЕНА:
	


Приложения: 

Приложение № 1 - График на предлаганите доставки (индикативен);
Приложение № 2 – Справка за разхода на електроенергия (по образец);
Приложение № 3 – Таблица за лесночупливи и бързоизносващи се части, необходими за поддържане  на  тролейбусите (по образец);
Приложение № 4 - Таблица за резервни части и възли, необходими за поддържане и ремонт на тролейбусите (по образец);
Приложение № 5 - Таблица за комплект диагностично оборудване и специализирани инструменти за поддържане и ремонт на тролейбусите;
Приложение № 6  – Технически данни и количество за контакторите, използвани в силовите и спомагателните инсталации
Приложение № 7 – Фотографски снимки/Брошури/Схеми/Чертежи/Спецификации/Каталози и/или други документи на предлаганите тролейбуси.   
         Подпис:

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________


Маркираните текстове с * се изтриват, те са единствено за информация на участниците!!!
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